**岳池县中医医院**

**关于岳池县中医医院环境管理废气、废水监测服务**

**招标公告**

根据排污许可的要求，岳池县中医医院拟对环境管理废气、废水监测服务进行公开招标，诚邀符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、项目基本情况**

（一）项目编号：ZYY20220330

（二）项目名称：岳池县中医医院环境管理废气、废水监测服务

（三）采购人：岳池县中医医院

（四）资金情况：

1.资金来源：单位自筹

2.最高限价：3.6万元

1. 采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测内容 | 检测项目 | 采样方法及个数 | 检测频次 | 手工测定方法 | 检测设施 |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 风速、风向 | 甲烷 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定，直接进样-气相色谱法（HJ604-2017） | 手工 |
| 2 | 废气 | 污水处理站周界 | 风速、风向 | 臭气浓度 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量，恶臭的测定，三点比较式臭袋法GBT14675-1993 | 手工 |
| 3 | 废气 | 污水处理站周界 | 风速、风向 | 氨气 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 环境空气，氨的测定，次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009,空气和废气，氨的测定，纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 手工 |
| 4 | 废气 | 污水处理站周界 | 风速、风向 | 氯 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 固定污染源排气中，氯气的测定，甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） | 手工 |
| 5 | 废气 | 污水处理站周界 | 风速、风向 | 硫化氢 | 非连续采样至少4个 | 1次/季 | 空气质量，硫化氢甲硫醇，甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法GB/T14678-1993 | 手工 |
| 6 | 废气 | 2台锅炉周界 | 风速、风向 | 氮氧化物 | 非连续采样至少4个 | 1次/月 |  | 手工 |
| 7 | 废气 | 2台锅炉周界 | 风速、风向 | 颗粒物 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 |  | 手工 |
| 8 | 废气 | 2台锅炉周界 | 风速、风向 | 二氧化硫 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 |  | 手工 |
| 9 | 废气 | 2台锅炉周界 | 风速、风向 | 林格曼黑度 | 非连续采样至少4个 | 1次/年 |  | 手工 |
| 10 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 色度 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，色度的测定GB11903-89 | 手工 |
| 11 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 悬浮物 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/周 | 水质，悬浮物的测定，重量法GB11901-1989 | 手工 |
| 12 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 五日生化需氧量 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，五日生化需氧量（BOD5）的测定，稀释与接种法HJ505-2009 | 手工 |
| 13 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 阴阳离子表面活性剂 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，阴离子表面活性的测定，流动注射-亚甲基蓝分光光度法（HJ826-2017） | 手工 |
| 14 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 石油类 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 手工 |
| 15 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 动植物油 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018 | 手工 |
| 16 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 挥发酚 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度HJ503-2009 | 手工 |
| 17 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 总氰化物 | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，氰化物的测定，容量法和分光光度法（HJ484-2009） | 手工 |
| 18 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 总氯（以C1计） | 混合采样至少3个混合样 | 1次/季 | 水质，游离氯和总氯的测定N，N一二一乙基一1，4一苯二胺分光光度法（GB11898-89）,水质，游离氯和总氯的测定N，N一二乙基一1，4-苯二胺滴定法（GB11897-89） | 手工 |
| 19 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 粪大肠菌群娄/（MPN/L） | 混合采样至少3个混合样 | 1次/月 | 水质，粪大肠菌群的测定，多管发酵法HJ347.2-2018 | 手工 |
| 20 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 肠道致病菌 | 混合采样至少3个混合样 |  | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） | 手工 |
| 21 | 废水 | 综合废水排放口 | 水温，流量 | 肠道病毒 | 混合采样至少3个混合样 |  | 医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005） | 手工 |

**二、申请人的资格要求**

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：参加本项目采购活动的供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人前3年内不得具有行贿犯罪记录；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有省级及以上行政主管部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA 计量认证证书）；

2.本项目不允许联合体参加；

（四）禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

**三、报名时间、地点和方式**

 凡有意参加谈判者，请于2022年3月31日至2022年4月6日（上午8：30-12：00，下午2：30-17：30法定节假日除外）持营业执照副本复印件、单位法人代表授权书、法人和被授权人身份证复印件、检验检测机构资质认定证书（以上复印件均需加盖单位鲜章）。如报名供应商未达到3家，本次采购活动自动终止。

 **四、开标时按照下列顺序提供资料**

 1.提供以下资料：（1）法定代表人亲自参与投标的，须提供法定代表人身份证、企业营业执照、检验检测机构资质认定证书、开户许可证；（2）委托代理人参与投标的，须提供单位介绍信、法定代表人身份证、委托代理人身份证、企业营业执照、检验检测机构资质认定证书、开户许可证；

 2.企业征信证明（提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单截图、国家企业信用信息公示系统官网查询的经营异常信息和严重违法信息截图或报告资料（事业单位或专业合作社参与不提供）、信用中国网信用信息截图或报告资料）；

 3.近期依法缴纳税收和社会保障资金证明（近半年内）。

注：（1）以上要求投标人提供的资格证明资料复印件必须加盖鲜章。

（2）以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的（特殊情形除外）均作无效投标处理。

**五、投标文件的密封和标注**

1.投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、项目名称。

2.投标人的资格审查文件应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格审查文件”“报价单”字样，并注明投标人名称、项目名称。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

4.开标时，“报价单”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**六、有以下情形之一的，投标文件不予以接收**

1.不在投标截止时间前履行签到手续的或签到资料不齐全的。

2.投标截止时间以后送达的投标文件或邮寄投标文件的。

3.未进行密封或未加盖密封章（投标人印章）或密封破损的投标文件的。

4.《报价单》未单独封装、字迹潦草不能辨认或金额出现文字错误导致金额无法判断的。

5.在开标会现场有故意损毁其他投标人投标文件等扰乱开标秩序行为的。

**七、开标时间及开标地点**

1.开标时间：2022年4月7日上午9:30。

2.开标地点：岳池县中医医院五楼会议室。

3.签到说明：投标人签到时须提供身份证原件及复印件。参与投标人员应做好疫情防控，主动佩戴口罩，接受体温检测，出示防疫健康码，中高风险地区还应出示核酸检测报告。

**八、中标方式**

在采购人和采购人单位纪检部门现场审核和监督下，通过低价中标的方式确定本项目中选人。若报名不足3家，则流标。报名有三家及以上，资格审查合格的有二家及以上者，实行低价中标的方式确定中选人；若最低价出现同等价，实行第二次报价，以低价中标的方式确定中选人（第二次报价单需加盖公章方为有效，反之则无效）。若资格审查合格不足二家，则流标。特别提示：（1）投标资格不能转让；（2）本项目不接受联合体投标；（3）本项目不接受备选投标方案和多个报价。

**九、服务期限**

本次招标合同期限为二年，合同于每一服务年度结束前一个月，由采购人对中标供应商进行考核，考核合格后，确定下一年度的合同续签，若考核不合格，将不再续签，重新进行招标确定供应商。在服务期间若采购人整体搬迁等原因，在不增加服务费用的情况下，双方协商解决。

**十、付款。收到检测报告，按季度支付合同价款。**

**十一、发布公告的媒介**

 本次公告在岳池县中医医院官网（网址：http://ycxzyyy.cn/)和广安市公共资源交易网（网址：[http://ggzy.guang-an.gov.cn/）上发布，](http://ggzy.guang-an.gov.cn/%EF%BC%89%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B8%83%E3%80%82)以广安公共资源交易网发布的信息为准。

**十二、联系人方式**

采购人：岳池县中医医院

地 址：岳池县丝绸路2号

邮 编：638300

联 系 人：陈先生

联 系 电 话： 0826-5238501

岳池县中医医院

2022年3月30日

 报 价 单

岳池县中医医院：

根据你方提供的 检测内容及相关要求，我方经认真核算研究，报价如下：

 人民币小写：

大写：

投 标 人 代表（签字）：

日期： 年 月 日